**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ КОВРОВ**

**«VIVAT CARPET»**

Наша компания поставляет качественные грязезащитные ковры, способные прослужить длительное время даже в условиях интенсивных нагрузок. Повышенной износостойкостью обладают как сам ворс (полиамид), так и резиновая основа.

Ковры можно стирать в промышленных стиральных машинах с использованием широкого выбора моющих средств, а также осуществлять чистку любыми другими способами. Тем не менее мы рекомендуем придерживаться некоторых правил эксплуатации, стирки и сушки ковровых изделий, которые помогут вам продлить их срок службы.

1. Сильно загрязненные ковры рекомендуется стирать при температуре не выше 40° C.

2. Используйте для стирки и очистки ковров неионные моющие средства с низким pH.

3. Запрещается отжимать ковры барабанными центрифугами с силой более 250G.

4. Для сушки ковров допустимая температура – не выше 60° C.

5. Для извлечения ковровых покрытий из стиральных или сушильных машин, не рекомендуется применять чрезмерную силу.

6. Скручивать ковры допустимо только после их остывания. Запрещено скручивать ковры сразу после сушки.

7. Не храните ковры в скрученном или сложенном виде.

Внимание! Несоблюдение данных рекомендаций может привести к деформациям коврового покрытия и потери им заявленных эксплуатационных характеристик. Гарантия на такие повреждения не распространяется.

Допустимая погрешность в размерах, при производстве ковровых покрытий составляет: +/- 2%.

Гарантийный срок на Товар составляет 1 год.

Гарантийные обязательства на товар имеют силу, если в процессе эксплуатации соблюдались следующие требования:

- загрязненные ковры стирать при температуре до 40 градусов С;

- использовать моющие средства с низким pH, не превышать уровень pH более чем на 8 при основной стирке. Продавец рекомендует пользоваться моющими средствами для ковров «Чистомат актив»;

- уровень pH при конечном полоскании должен быть близким к внешнему уровню pH воды;

- отжим ковров производить с силой не более 250G;

- температура сушки не должна превышать 60 град С;

- нельзя пересушивать ковры. Ориентироваться нужно на вес матов после сушки – уровень увлажненности мата будет на 10-15 % больше первоначального веса изделия;

- не хранить ковры в сложенном конвертом состоянии, в мятом и/или деформированном виде;

- в случае хранения ковров в свернутом в рулон виде, ковры должны располагаться в строго горизонтальном состоянии и не превышать в высоту более 5-ти рядов.